  数字所“一种百合种球鳞茎盘挖孔机”等2项发明专利简介         
1、一种百合种球鳞茎盘挖孔机（ZL202311452381.2）
本发明公开一种百合种球鳞茎盘挖孔机，属于播种加工技术领域。设备由PLC智能控制装置，支撑机架、回转分割器、防护挡板、弹性压料机构、挖孔机构、排料板及超声波检测器等机构组成。作业时，回转分割器分度输送种球，经检测、压紧、挖孔后自动排料，形成“上料—检测—压紧—挖孔—排料”连续作业。针对百合种球鳞茎盘挖孔长期依赖人工、挖孔质量一致性难保障、劳动强度大、作业安全风险高及自动化水平不足等行业痛点，可保证种球挖孔质量，降低人工劳动强度，提高工作安全度，同时提升百合种球挖孔作业自动化水平和效率。
该成果采用许可使用模式开展合作，可应用于百合种球加工企业、专业设备生产企业、合作社等企业机构，对促进种球处理标准化、规模化，兼具较好的经济效益和推广应用前景，具备快速产业化落地的广阔空间。
[bookmark: _GoBack]2、水培植物自动抓取拍照装置及三维点云重建方法（ZL202310906147.6）
本发明提供一种水培植物自动抓取拍照装置及三维点云重建方法，属于植物表型检测技术领域。装置由第一X/Y/Z轴运动组件、伸缩组件、抓手组件、第二X/Y/Z轴运动组件及旋转图像获取组件等构成。作业时，通过PLC控制系统，推进第一多轴伸缩组件、抓手组件、第二多轴伸缩组件、图像感知组件的联动工作，并实现无遮挡、多角度图像采集，并基于动态图像实现三维点云重建，形成“抓取—转移—图像采集—三维重建”连续作业。有效解决水培植物表型检测长期依赖人工、植株拍摄遮挡严重、三维重建自动化程度不足、检测效率与一致性难保障等痛点，提升三维重建的自动化程度和检测效率。
该成果采用许可使用模式开展合作，可应用于植物智能装备开发、植物表型大数据分析等领域，对促进水培植物表型检测标准化、智能化，兼具较好的经济效益和推广应用前景，具备快速产业化落地的广阔空间。
